**48V标准POE分离器规格书**

**实物图**

****

**产品概述**

·完全支持 IEEE.802.3af 和 IEEE.802.3at 标准；

·兼容 10M/100M/1000M 以太网供电系统的应用；

·EMC 符合 IEC 61000-4-2/3/4/5/6标准要求；

· 完整的 20KV600W 浪涌电压防护系统；

· 宽输入电源电压设计，支持 37VDC 到 75V DC 输入；

· 内建过热保护，负载短路保护；

·可同时支持 12 36（数据端）及 45 78（空闲端）两种供电模式；

·即插即用，不用更改或移动设备就能便捷地实现 POE 供电；

**详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 黑色DC48V转DC12V标准POE分离器 |
| 产品型号 | DSJ-2060 |
| 性能参数 | 输出电压11.8V-12.2V |
| 输出电流0-2A |
| 输出功率0-15W |
| 协议标准 | 支持IEEE.802.3af |
| 支持IEEE.802.3at |
| 支持1236和4578 |
| 温度测试 | 工作温度-35℃-85℃ |
| 储藏温度-40℃-120℃ |
| 产品重量 | 40g |

**订货型号**
DSJ-2060