**12V2A监控防水电源规格书**

**实物图**



**详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | 两端带线式 |
| 输入规格 | AC100V~240V，50Hz，0.5A |
| 输出规格 | DC12V/2A |
| 负载跳帧率 | ±5% |
| 波纹/噪声 | 150mVp-p |
| 输出功率 | 12W Max |
| 输入接口 | 两芯AC插头（国标） |
| 输出接口形式 | ø5.5×2.1×11mm |
| 线长 | AC220V端500mm，DC12V端1000mm |
| 工作温度和湿度 | -10℃~50℃,湿度10%~90%(无凝结) |
| 尺寸（mm） | 93.4(L)\*39.9(W)\*31.6(H) |
| 重量 | 108 g |

**订货型号**  
DSJ-S4012V2A