**H.264 8路1盘位网络硬盘录像机规格书**

**主要特性**

·1U机箱，1个SATA接口（单个最大支持8T)

·支持25M/50M/100M网络接入带宽

·支持最高8路1080P像素接入

·支持1路或2路1080P回放

·支持ONVIF协议

**详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | DSJ-TS9108Q |
| 产品名称 | 8路网络硬盘录像机 |
| 系统结构 | 嵌入式LINUX设计，双核DSP，纯硬解码，看门狗，硬盘存储，HDMI高清显示，IP网络视频接入 |
| 主处理器Hi3520D V200 |
| 视频输入 | 高清IPC接入，支持每路IPC双码流接入，支持自动搜素，自动添加，自动录像，自动预览，实现零调试 |
| 8路720P/8路960P/8路1080P |
| 支持H.264+超低码率接入 |
| 视频输出 | 1路HDMI输出，1路VGA输出，支持同屏显示 |
| 支持多画面分割；支持1920×1080，1280×1024，1024×768分辨率输出显示 |
| 1/4/8画面实时预览；支持Seetong客户端预览；支持APP秒连预览 |
| NVR本地录像回放最多支持2路2MP；Seetong客户端录像回放最多支持4路 |
| 录像能力 | 1个SATA ΙΙ硬盘接口，支持3.5寸SATA路ΙΙ硬盘，支持500GB~8TB容量（推荐SV35硬盘），支持录像存储，支持H.264+录像，支持本地录像回放，支持网络远程回放；录像分辨率720P/960P/1080P |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口，支持10/100M自适应；支持16个远程用户访问，支持TCP/IP，IPv4，DHCP，NTP，RTSP,ONVIF，P2P，SMTP等网络协议 |
| 外设接口 | 2个USB2.0接口 |
| 可选接口 | 1个USB2.0复合接口；1个DC5V电源指示灯接口；1个蜂鸣器接口；前面板按键 |
| 业务功能 | 支持预览/录像/转发/远程服务，支持告警联动，支持Seetong客户端远程监控软件；支持Seetong云服务 |
| 工作温度 | -10°C~+55°C |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 净量 | 约700g |
| 电源 | DC12V2A |
| 尺寸 | 255mm×210mm×42mm |

**订货型号**DSJ-TS9108Q