**H.265 4路1盘位网络硬盘录像机规格书**

**主要特性**

·1U机箱，1个SATA接口（单个最大支持6T)

·支持25M/50M/100M网络接入带宽

·支持最高4路1080P接入

·支持1路4K或2路4MP或4路1080P回放

·支持ONVIF协议

**详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | DSJ-TS8104A |
| 产品名称 | 4路网络硬盘录像机 |
| 系统结构 | 嵌入式LINUX设计，纯硬解码，看门狗，硬盘存储，HDMI高清显示，IP网络视频接入 |
| 主处理器Hi3798M |
| 视频输入 | 高清IPC接入，支持每路IPC双码流接入，支持自动搜素，自动添加，自动录像，自动预览，实现零调试 |
| 接入宽带40Mbps |
| 视频输出 | 1路HDMI输出，支持4K(3840×2160）/30Hz，1920×1080，1280×1024，1024×768分辨率输出显示 |
| 1路VGA输出，与HDMI同源；支持1920×1080，1280×1024，1024×768分辨率输出显示 |
| 支持Seetong客户端预览；支持APP秒连预览 |
| 支持多画面分割：1/2/4画面实时预览 |
| 视频解码参数画面显示 | 支持H.265/H.264解码 |
| 录像分辨率720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K |
| NVR同步回放4路1080P或2路4MP或1路4K；Seetong客户端远程录像回放最多支持4路 |
| 音频 | 标准G.711，支持音视频录制，支持HDMI音频输出，支持Seetong客户端音视频预览和回放 |
| 储存管理 | 1个SATA接口，支持单盘最大容量6TB的硬盘 |
| 支持定时录像，移动侦测联动录像 |
| 支持外接USB存储设备（如普通U盘、移动硬盘）备份 |
| 用户管理 | 本地最大支持16个用户 |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口，支持10/100M自适应；支持TCP/IP，IPv4，DHCP，NTP，RTSP,ONVIF，P2P，SMTP等网络协议 |
| 外设接口 | 2个USB2.0接口(后置); 支持鼠标,USB升级,导入导出; |
| 业务功能 | 支持预览/录像/转发/远程服务，支持告警联动，支持Seetong客户端远程监控软件；支持Seetong云服务 |
| 工作温度 | -10°C~+55°C |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 净量 | 约710g |
| 电源 | DC12V2A |
| 尺寸 | 258mm×210mm×42mm |

**订货型号**DSJ-TS8104A