**200/500万全彩网络枪式摄像机规格书**

**实物图**

****

**产品概述**

·海康威视协议，支持ONVIF协议；

·支持画面移动侦测/画面遮挡，可设置4个遮挡区域块;

·支持断电/意外故障后自动重启功能;

·支持远程实时监看、网络用户管理、网络时间同步;

·支持poe供电传输

**详细参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | DSJ-T3-XGIPG9283C | DSJ-T3-XGIPG92103C |
| 产品名称 | 300万 | 500万 |
| 系统结构 | 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP |
| 图像传感器 | 1/2.9”1.3mega像素CMOS | 1/2.8”1.3mega像素CMOS |
| 图像输出 | 主码流：2304×1296，1920×1080 | 主码流：2560×1920，2560×1440 ,1920×1080  |
| 视频压缩格式 | H.265/H.264视频编码 |  |
| ONVIF协议 | 支持 |
| 后端录像方式 | PC、NVR |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口 10/100M自适应，8KV抗静电能力 |
| 输入电源 | DC12V2A |
| 音频 | 可选 |
| 移动侦测 | 支持 |
| 网络协议 | 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 |
| 手机监控 | 支持手机监控（iOS，Android) |
| 镜头焦距 | 4mm、6mm、8mm可选 |
| 红外灯 | 第六代晶元 6颗LED点阵暖光灯 |  |
| 红外距离 | 0-30米 | 0-50米 |
| 功耗 | ≤4.8W |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作湿度 | 10-90%(无凝结） |
| 工作温度 | -20℃～+65℃ |
| 尺寸（mm） | 185mm×85mm×91mm |
| 净重 | 400g |

**应用场景**
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

**订货型号**
DSJ-T3-XGIPG9283C DSJ-T3-XGIPG92103C

**建议配件**

****