**8路1盘位网络硬盘录像机规格书**

**主要特性**

·支持VGA、HDMI同时显示；

·可接8路5MP摄像机；

·预览1画面：1\*4MP 4画面：4\*960P 6画面：1\*4MP+5\*D1 8画面：8\*D1回放单画面5MP同步回放、4画面960P同步回放；

·支持双码流；

·支持HDMI输出音频；

·云台支持智能手势；

·支持预览和回放抓图；

·录像回放用时间柱显示，录像类型用颜色表示，检索录像资料方便快捷；

·录像备份可根据时间发生的时间及长短来备份，备份可精确到秒；

·支持批量修改前端IPC地址，支持远程添加前端设备；

·可连接网络摄像机、网络快球；支持多版本ONVIF协议；

·可接驳市场主流品牌IPC（私有协议和标准ONVIF）；

·预览画面可随意调换，图像位置变化，物理地址不变，方便工程施工；

·U盘备份的录像和图片可直接在主机上回放查询，提供更多的便利；

·可直接对前端IPC控制ISP参数；

·支持远程升级IPC，支持远程查看IPC信息；

·支持多种回放模式，快进、慢放、快退等，最高支持16倍速的快进与快退；

·支持H.264/H.265/H.265+(HEVC)摄像机；

·支持WEB、VMS管理软件，支持Android/IOS手机软件；

·支持P2P,支持二维码扫描，支持手机APP回放录像；

**详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | DSJ-RS9108A |
| 名称 | 8路网络硬盘录像机 |
| 主芯片 | 主处理器Hi3536D |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 操作界面 | 16位图形化操作界面，支持鼠标/键盘操作 |
| 画面显示 | 1/4/6/8画面 |
| 视频接入 | 8路5MP |
| 视频帧率 | NTSC@30帧，PAL@25帧 |
| 视频输出 | VGA\*1，HDMI\*1 |
| 图像解码 | H.264/H.265/265+ |
| 区域遮挡 | 支持（需前端摄像机支持） |
| 移动侦测 | 支持（需前端摄像机支持） |
| 音频格式 | G.711U G.711A G.726 |
| 音频对讲 | 不支持 |
| 音频输入 | 根据通道数1:1网络音频输入 |
| 音频输出 | 支持HDMI输出音频 |
| 录像方式 | 定时录像、移动侦测录像、手动录像 |
| 回放路数 | 1路5MP 4路960P |
| 录像查询 | 时间回放、事件回放、时间轴回放、快速回放 |
| 录像保存 | 本地硬盘、网络 |
| 备份方式 | USB移动硬盘、U盘、刻录机 |
| 手机监控 | 支持（iPhone，Android）系统的智能手机 |
| 电脑监控 | 支持IE,VMS客户端远程监控 |
| 视频输出 | 1个VGA、1个HDMI接口 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10/100M自适应以太网接口 |
| 报警接口 | 无 |
| 485接口 | 无 |
| USB接口 | 2个USB 2.0接口 |
| 硬盘接口 | 1个SATA 2.0接口；SATA接口最大支持容量6T |
| 云台控制 | 通过网络控制带云台设备的前端摄像机 |
| ONVIF | 支持 |
| 电源 | DC12V 2A |
| 功耗 | ≤15W（裸机） |
| 工作环境 | -10℃～+50℃ 10℃～95%RH  |

**订货型号**DSJ-RS9108A