#### 200万无线WIFI高清红外球

**实物图**

****

**产品概述**

WIFI一键接入，即插即用，双向语音对讲功能，支持128G内存卡

 支持无线802.11b/g/n协议，信号稳定

 支持最大1920×1080@20fps高清画面输出

 支持4倍光学变倍

 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达60m

 红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态

 支持标准ONVIF协议，无缝对接市场主流平台

 支持水平60°/S旋转，垂直45°/S

 支持H.265/MJPEG双压缩，三码流

 支持断电记忆功能

 支持RTSP实时流协议

 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级

**详细参数**

|  |
| --- |
| **机芯** |
|  图像传感器     | 1/3"  200万逐行扫描 CMOS        |
| 最大图像尺寸 | 1920\*1080 |
| 倍率 | 4倍光学变倍 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 白平衡 | 自动、室内、室外、钠灯模式、手动 |
| 最低照度 | 0.1Lux（彩色模式） ；0.01Lux（黑白模式）0 Lux（红外灯开启） |
| **镜头** |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 焦距 | 2.8mm -12mm |
| **功能** |
| 旋转范围 | 水平355°，垂直93° |
| 水平旋转速度 | 60°/s |
| 垂直旋转速度 | 45°/s |
| 预制位数量 | 220个 |
| 巡视组数量 | 3组(16点独立编辑停留位与停留时间、巡航速度，同步支持PATTERN) |
| 看守模式 | 360扫描/两点扫描/预置位巡视/ |
| 预置位停留时间 | 1 ～ 60秒（可编辑） |
| 视频标准 | 1路10/100BaseT以太网，RJ45接口           |
| 输出帧率 | 1280H x 960V/25fps /1280H x 960V/30fps                        1920H x 1080V/25fps /1920H x 1080V/30fps |
| 红外灯 | 采用8颗大功率点阵红外灯 |
| WIFI天线 | 加强型5db天线 |
| 无线安全加密 | WEP\WPA\WPA2 |
| 无线协议 | 802.11b/g/n |
| 网络协议 | TCP/IP，HTTP， NTP，IGMP， DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP，DDNS，DNS，PPPoE，P2P |
| 视频压缩 | H.265/MJPEG |
| 供电 | DC12V/4A电源 |
| 功耗 | <25W |
| 动态范围 | 83.5dB |
| 温度控制 | 程序控制，自动恒温 |
| 工作环境 | 室内(0ºC～+40ºC)  室外(-40℃～+60℃) |
| 重量 | 2.8KG（净重），3.3KG（毛重） |

**应用场景**
可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所，如：河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。

**订货型号**
DSJ-HD54FW-WF