**监控支架规格书**

**实物图**



**详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | DSJ-508 |
| 名称 | 壁装支架 |
| 产品特性 | 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装 |
| 材料 | 金属 |
| 外形尺寸（mm） | 170×62×47mm |
| 重量 | 240g |
| 最大承受重量 | 1.5kg |

**实物图**



**详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | DSJ-508 |
| 名称 | 水平仪支架 |
| 产品特性 | 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装 |
| 材料 | **塑胶** |
| 外形尺寸（mm） | 170×96×56mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 最大承受重量 | 3kg |

**实物图**



**详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | DSJ-1212ZJ |
| 名称 | 壁装支架 |
| 产品特性 | 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装 |
| 材料 | 金属 |
| 外形尺寸（mm） | 188×95×65mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 最大承受重量 | 3kg |